#include "abyss.dtsi"

&default_transform {
    col-offset = <6>;
};


&kscan0 {
    col-gpios
        = <&pro_micro 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        ;
};

// vim: ft=dts
